Ausschreibungstext für Netzteil 240 V AC / 24 V DC für PU


Netzteil 240 V AC / 24 V DC für PU





Zur Spannungsversorgung der Processing

Unit II ist dieses Netzteil 100-240 V AC

erforderlich und dazu wird eine IEC-

Anschlußkabel benötigt.



Primärseite: 100 . 240 Volt +-10% 50/60 Hz AC,

 IEC-Eingang

Sekundärseite: 24 Volt DC, Ausgangskabel 1,65 m

Kurzschlußfest, Schutzisoliert.



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzteil 240 V AC / 24 V DC für PU    7320425
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
