Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 85 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 85 W/K



Zum Türeinbau in Outdoorgehäusen, minimale

Gehäuseabmessung BxH 650 x 1300 mm.

Mit Microcontroller zur Temperaturregelung und zur

Überwachung, Diagnose und Auswertung der

Störungsmeldungen des Klimagerätes. Durch die Trennung

des Innen- und Außenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehäuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 445 x 1050 x 150 mm

Spez. Wärmeleistung: 85 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wärmetauscher: 48 V DC

Bemessungsstrom: max. 6,4 A DC (Wärmetauscher)

Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 1020 m³/h

Material (Gehäuse): Aluminium

Oberfläche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 85 W/K   CS 9768042
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
