Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank



DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen ohne Seitenwänden.

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete

Innenraum läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder

Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:

seitlich, nach vorne und hinten, übereinander, sowie

über Eck. Vorne Design-Sichttür bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Türöffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180°. Inkl. Komfortgriff

für Profilhalbzylinder (30/10) mm. Rücktür aus 2 mm

Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524

E. Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°. Zöllige

Befestigungsebene vorne und hinten.

19"-Profilschienen verkröpft, oben bzw. unten am

Gehäuserahmen an horizontaler Einbauschiene

verschraubt, dadurch optimaler Kabelrangierraum

seitlich. Ebenenabstand 500 mm. Dachblech zur

Kabeleinführung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar. Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen. Durch

die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein

Einbau um 90° gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen Kabeleinführung möglich. 100 mm

Sockel mit vorn und hinten belüftete Blenden,

seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung

aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen. 2

System-Chassis als Transportsicherung auf innerer

Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4

Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4

Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4

Kabelabfangschienen für innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel aus

Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend),

50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur

Schrankanreihung. Material: Stahlblech Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm



"



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
