Ausschreibungstext für Gleitschienen für DR mit 2 Bef.ebenen


Gleitschienen für DR mit 2 Bef.ebenen





Die durchgängige Gleitschiene dient der

Unterstützung schwerer Einbauten im Data Rack.

Das Befestigungsmaß der Gleitschienen ist so

gewählt, daß sie sich mit 500 mm tiefen,

zölligen Geräteböden kombinieren lassen.

Befestigungsabstand der zölligen Ebenen 350 mm.



Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen für DR mit 2 Bef.ebenen   DK 7402000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
