Ausschreibungstext für Seitenwand, abschließbar für DK TS 8


Seitenwand, abschließbar für DK TS 8



Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.

3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale

Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden

hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen

verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei

gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen

ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in

der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.

Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,

Schließen und Verriegeln





Material: 1,5 mm Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: H: 2200 mm T: 800 mm

Seitenwand, abschließbar DK 7824.228



Innenverriegelung für Seitenwand,

abschließbar DK 7824.510



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, abschließbar für DK TS 8   DK 7824228
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
