Ausschreibungstext für Schaltschrank (Kompakt-Schrank)


Schaltschrank (Kompakt-Schrank)



nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus

1,25 mm bzw. 1,5 mm

Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt,

mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand

mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit

eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten

Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei

eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf

Linksscharnierung, 130° Öffnungswinkel nach VDI

(nachrüstbar auf 180°), Vorreiberverschluß mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Zubehör: Verschlußeinsätze, Wandbefestigungshalter,

Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,

Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm

breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt,

entfettet,phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7032,

kieselgrau Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 500 x 500 x 210 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kompakt-Schrank)   AE 1050210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
