Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank



Netzwerkschrank, 24 HE mit 482,6 mm (19")

-Befestigungsebene und Seitenwänden

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus benutzt werden

können, der hierbei gebildete Innenraum läßt sich

z.B. zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schränke ist

unbegrenzt möglich: seitlich, nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck.

Vorne Design-Sichttür bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180°.

Inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit geschäumter

Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster

von 25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Drehgriff mit

Sicherheitsschließung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°.

Abschließbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung 3524

E.

Zöllige Befestigungsebene vorn montiert. Verkröpfte

Profilschienen mit

integrierter HE-Anzeige an Systemchassis befestigt,

tiefenverstellbar im Rastermaß 12.5 mm.

Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar.

Einteiliges Bodenblech, belüftet, mit Kabeleinführung

hinten. Durch die

symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein

Einbau um 90° gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen

Kabeleinführung möglich.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belüfteten Blenden,

seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im

Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung,

4 Kabelabfangschienen für innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe),

10 Stück Kabelführungsbügel aus Kunststoff

(70x44 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend), 50

Innensechsrund-Schrauben M6

mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1200 mm + 100 mm T.: 600

mm



"



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
