Ausschreibungstext für FR (i) Netzwerk- / Elektronikschrank


FR (i) Netzwerk- / Elektronikschrank





Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion bestehend

aus: Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integriertem System-Lochbild

im 25 mm Maßraster nach DIN. Vier vertikalen

Aluminium-Strangpressprofilen mit rückseitiger T-Nut

über die gesammte Profillänge zur stufenlosen

Befestigung von Ausbauzubehör, mit einer integrierten

System-Hohlkammer zur Kabelführung über die gesamte

Schrankhöhe zur Aufnahme von:

Kabelführungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten für Flüssigkeits-Kühlung

ohne Verlust an Schrankinnenvolumen.

Schrank anreihbar in allen Ebenen.

Türen bestehend aus:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlußblende, zum

Wechsel des Verschlußsystems Blende komplett

austauschbar, vorbereitet zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders, (40/45 mm) nach DIN 18254.

Gewölbte Fronttür mit gebogener Sichtscheibe aus 4mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG), innenliegenden

130°-Scharnieren und Einpunktvorreiber-verschluß mit

Sicherheitsschließung - 12321 -. Geschlossene

Stahlblechrücktüre, mit innenliegenden

130°-Scharnieren, Einpunktvorreiberverschluß mit

Sicherheitsschließung - 12321 -. Die Scharniere

verfügen über unverlierbare Scharnierstifte, der

Türanschlag ist wechselbar.

Geschlossenes Dachblech, von innen verschraubt, zur

passiven Belüftung

anhebbar.

Im Bodenrahmen integriertes, mehrteiliges Bodenblech

inkl. Schiebewinkel zur Kabeleinführung.

Zur Integration von zölligen, 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen besteht die Möglichkeit einen

oder mehrere 482,6 mm (19")-Montagerahmen innerhalb des

Schranksystems vollkommen tiefenvariabel zu befestigen.

Alternativ besteht die Möglichkeit Profilschienen

direkt an den senkrechten Rahmenprofilen, vorne wie

hinten, zum Aufbau einer zölligen Montageebene zu

befestigen. Eine versetzte Montage der Profilschienen

zur Gewinnung zusätzlichen Freiraums vor der

Montageebene ist möglich. Die maximale Belastbarkeit

einer Montageebene beträgt 500 kg, max. 1000 kg je

Rack. Zum Lieferumfang gehören zusätzlich:

Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Material: Stahlblech, Aluminium

Oberflächenausführung:

Rahmengerüst und Türkorpus lackiert RAL 9006,

Flachteile und Verschlußblende RAL 7035

Abmessungen: BxHxT.: 600x1200x695 mm

Verfügbare Ausbauhöhe : 24 HE

Schutzart: IP 20 (aufrüstbar mit Schutzartgeprüften

Beplankungsteilen bis IP 55)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR (i) Netzwerk- / Elektronikschrank   DK 7855630
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
