Ausschreibungstext für Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE  - Anreihschrank - frei konfigurierbar


Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE  - Anreihschrank - frei konfigurierbar



Vormontierter Netzwerkschrank in 2 mm starker Stahlblechausführung; verstärkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und Rundlochung im 25 mm DIN-Maßraster in der Breite, Höhe und Tiefe,

zur Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten. An den Ecken versteift durch Zink-Druckguß-Eckverbinder zur Aufnahme

von Transport-Ringösen. Die Profilrahmenkonstruktion muß eine Belastung von 13.000 N aufnehmen können. Dachblech zur

Kabeleinführung mit einem festen und einem verschiebbaren Teil, jeweils mit Gummiklemmprofil zur Abdichtung. Fronttür

aus Aluprofil RAL 7035, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ( im oberen Querprofil können Beschriftungsleisten

eingesetzt werden ). Rücktür aus Stahlblech mit demontierbarem im DIN-Maßraster gelochtem Vierkantrahmen; rechts sowie

links anschlagbar. Fronttür und Rücktür mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen Profilhalbzylinder.

100 mm Sockel aus Stahlblech, RAL 7022, mit abnehmbaren Breiten- und Tiefenblenden, vordere Blende mit Kiemenprägung

zur Belüftung. An zwei in der Schranktiefe montierte System-Chassis mit fünf Lochreihen können weitere Elemente im

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 50 Käfigmuttern mit Schrauben und Kunststoffscheiben.

Lieferumfang komplett montiert, incl. systemgebundenem Montage- und Befestigungszubehör.



Lackierung: RAL 7035, außen Struktur, elektrophorese tauchgrundiert; Sockel RAL 7022, Sichttür RAL 7035



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE  - Anreihschrank - frei konfigurierbar   DK 7793120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
