Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-



komponenten

Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 42 HE (75 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschließung auch

bei Einsatz von Seitenwänden und Adaptions-

hauben. Nachträglich in der Schrankbreite

mittels Adaptionshauben erweiterbarer Rangier-

und Montageraum. Vorbereitet für den tiefen-

variablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm

Raster mit 482,6 (19")-Komponenten. Wahlweise

ist auch ein Ausbau mit metrischen (535 mm)-

Komponenten, sowie ein Ausbau über die

komplette Rackbreite, höhenvariabel

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und

lassen sich variabel in der Breite und in

der Tiefe mit Modulblechen verschiedener

Ausführungen bestücken. Zur Verfügung stehen

geschlossene Module, Module zur Kabelein-

führung sowie komplett bestückte, anschluß-

fertige Lüftermodule, zur aktiven Belüftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Höhe:  2000 mm

Tiefe:   800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-   DK 7523041
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
