Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,

Schutzart IP 55



Gehäuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech, mehrfach

gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an

den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und Türen aufliegend

mit geschäumter Dichtung, Doppelbarteinsatz nach DIN

43688.



Unterteil:

Bodenblech geteilt und herausnehmbar, Türen 2 mm

Stahlblech mit Stangenverschluß, bei einflügeliger Tür

ist der Türanschlag wechselbar.



Zubehör:

Deckel, Verschlußeinsätze, Kabelabfangschienen,

Erdungsbänder, Schaltplantaschen Sockel,

Türarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen



Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert.



Abmessungen (B x H x T): 800 x 670 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief,   AP 2600310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
