Ausschreibungstext für Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach


Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach

Schutzart IP 55 (zweitürig)



Gehäuse:

stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus aus 1,8 mm

Stahlblech. Systemlochungen im 25 mm DIN-Raster in

allen 3

Ebenen zur Befestigung von Systemzubehör, Bodenblech

dreigeteilt und herausnehmbar.



Türen:

2 mm Stahlblech, aufliegend, mit aufgeschäumter

Dichtung, eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maßraster-Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

(Bei einflügeliger Tür: Türanschlag rechts/links auf

Baustelle

frei wählbar). Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI

nachrüstbar auf 180°.



Rückwand:

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung, mit

Befestigungsschrauben schnell abnehmbar.



Montageplatte:

3 mm Stahlblech, seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstücke, verzinkt.



Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet



Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Verschlußsysteme,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, Sichtfenster,

Sichttüren, Bedientableaus,

Kühlgeräte, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,

Stromverteilungskomponenten



Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert.



Außenabmessung (B x H x T): 1800 x 2000 x 500 mm Einzelschaltschrank

grundiert, mit Montageplatte

zweitürig



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach   ES 5905800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
