Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank





Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete Innenraum

läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schränke ist

unbegrenzt möglich: seitlich, nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck. Fronttür aus Stahlblech

in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung, 180° Scharniere,

vierfach verriegelt, Komfort-Griff und

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen. Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25

mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff

mit Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°. Zwei System-Chassis in der Schranktiefe, in die

innere Montageebene eingehangen und mit je einer

Schraube gesichert. Dachblech abnehmbar, mit

aufgeschäumter Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert. 3-fach geteiltes Bodenblech inkl.

Schiebeblech zur Kabeleinführung. Die Anordnung der

Einzelbleche ist frei wählbar. Durch die symmetrische

Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau um 90° gedreht in

der Schranktiefe zur optionalen seitlichen

Kabeleinführung möglich. Zusätzlich sind die

Einzelmodule gegen bereits vorbestückte Lüftermodule

oder Module mit Bürstenleisten zur Kabeleinführung

möglich. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsbändern. Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 2000 mm T.: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7821730
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
