Ausschreibungstext für CMC-PS-Schrank Typ 1


CMC-PS-Schrank Typ 1



Direkt montierter CMC-Schrank Typ DK 7791.210 B x H x

T 800 x 2100 x 800mm, lackiert in RAL 7035 Struktur.

Mit einer Sichttüre vorne mit Alu-Profil und

Ergoform-S-Griff, Anschlag rechts, einer Rücktür mit

Ergoform-S-Griff, An- schlag rechts, ein Dachblech

zur Kabeleinführung, ein Bodenblech dreigeteilt, ein

Sockel 100mm mit Kiemen zur Belüftung, 482,6 mm (19

Zoll)-Profilschienen 42 HE vorne und hinten, zwei

abschließbare Seitenwände, zwei Systemchassis und

eine Potentialausgleichsschiene mit

sternpunktförmiger Erdung. Beigelegt sind 4

Distanzbolzen, 4 Nivellierfüße, 6 C-Profilschienen,

10 Rangierbügel und 50 Käfigmuttern mit Schrauben.

Zusätzlich im Schrank montiert und installiert sind

ein CMC -1HE-, eine Steckdosenleiste mit

Spannungsüberwachung und 6 Dosen, ein

NTC-Temperatur-Sensor, ein Rauchmelde-Sensor, 4

Zugangssensoren (Front- und Rücktür und beide

Seitenwände) und 4 Erschütterungssensoren.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-PS-Schrank Typ 1   DK 7200710
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
