Ausschreibungstext für Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic



Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,

Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück

gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache

Profilierung des Schrank-Korpus.System-Lochung im 25 mm DIN-Raster

frontseitig und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des

System-Zubehörs. Eintüriges Gehäuse, Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung,

eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung,

3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder

nach DIN 18254. Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren

und Türfeststeller 110°. Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen,

verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm

Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch

mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.

Transportösen auf dem Innendach verschweißt,vom Wetterschutzdach

verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,

zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über

das Systemzubehör möglich.



Material:

Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 600 x 800 x 400 mm - Gesamthöhe 955 mm, inkl. Sockel und

Regendach

Regendach: BHT: 650 x 55 x 550 mm

Höhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.540 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium   CS 9783540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
