Ausschreibungstext für Scharnierte Sichtblenden, 24 HE


Scharnierte Sichtblenden, 24 HE



Die Sichtblenden werden zur Abdeckung des Freiraums bei Einbau von mittig befestigten 482,6 mm (19")- Profilschienen

oder metrischen (535 mm) Profilschienen seitlich links und rechts am Gehäuserahmen von 800 mm breiten und 1.200 mm

hohen Netzwerkschränken montiert. Durch die Scharnierung ist eine optimale Zugänglichkeit zum seitlichen Rangierraum



Für Schrankbreite 800 mm und Schrankhöhe 1.200 mm, 24 HE / 42 SU

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Scharnierte Sichtblenden, 24 HE   DK 7520535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
