Ausschreibungstext für Erdungsset für Telecommunication-Racks


Erdungsset für Telecommunication-Racks



Für die sternpunktförmige Erdung des Telecommunication-Racks an einem

Erdungsblock. Die Erdungsleitungen 4 mm² sind

vorkonfektioniert auf die Abmessungen des Racks, am Erdungsblock erfolgt

sternpunktförmig der Potentialausgleich.



Fabrikat: Rittal
Typ: Erdungsset für Telecommunication-Racks   DK 7277000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
