Ausschreibungstext für RFID Controller


RFID Controller



Ermöglicht die Anbindung der Rittal RFID

Montagerahmen des Rittal  Dynamic Rack Control

Konzepts an das Rittal SNMP Monitoringsystem

(CMC-TC).  Pro Schrank wird jeweils ein RFID

Controller benötigt.



Der Controller wird direkt an die CMC-TC Processing

Unit II (ab Firmware V 2.70) angeschlossen und wird

auch durch diese mit Strom versorgt. Seinerseits

steuert dieser Controller direkt den im 482,6 mm (19")

Montagerahmen integrierten RFID Reader an und

versorgt diesen mit Energie. Zusätzlich verfügt

er über einen zweiten Anschluss für zukünftige

Erweiterungen (z.B. Rackpositionierung im Raum)



Gehäuse:  Kunststoff, grau

Abmessungen BHT: 136 x 44 (1HE) x 129 mm

Anschlüsse:

1x RJ45 Buchse (Anbindung an CMC-TC PU II / PU II+)

2x Mini-DIN (Anschluss RFID-Rahmen &

optionalem Floor-Reader)



Stromversorgung: 24V DC / ca. 350mA  (aus dem CMC-TC)

Zertifizierungen: CE



Empfohlenes Zubehör: Montagenmodul DK 7320.450



Fabrikat: Rittal

Typ:   DK 7890500

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: RFID Controller   DK 7890500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
