Ausschreibungstext für Sockel für Netzwerkschrank


Sockel für Netzwerkschrank



Für mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinführung. Durch

das Umklappen der Seitenteile ist eine Verschraubung

der Sockel unter- einander und das Durchführen von

Kabeln möglich. System- lochungen in den Seitenteilen

für den Einbau von Kabelabfang- schienen und

universeller Fixierung. Spezielle Befestigungselemente

garantieren ein schnelles und stabiles Montieren mit

nur einer Schraube pro Seitenteil am Eckstück.

Käfigmuttern mit beidseitigen Erdungs- krallen

erleichtern den Anbau am Schrank.

Höhe: 100 mm

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7022

für Schrankmaße: B: 800 x T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel für Netzwerkschrank   SO 2848200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
