Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief


Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief

Schutzart IP 55



Gehäuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweißt, mit umlaufender

Schutzrinne an den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und

Türen aufliegend mit geschäumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.



Unterteil: Montageplatte 3 mm Stahlblech Verzinkt, auf

Stehbolzen tiefenverstellbar, Bodenblech geteilt und

herausnehmbar, Türen 2 mm Stahlblech mit

Stangenverschluß, bei einflügeliger Tür ist der

Türanschlag wechselbar.



Zubehör: Deckel, Verschlußeinsätze,

Kabelabfangschienen, Erdungsbänder, Schaltplantaschen

Sockel, Türarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen



Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur

pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 1200 x 670 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 400 mm tief   AP 2620500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
