Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Kleinverteiler


Patch-Panel für LWL-Kleinverteiler



zum Einbau von 24 F-SMA 6,5 mm-Kupplungen in einem LWL-Kleinverteiler.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Kleinverteiler   DK 7456035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
