Ausschreibungstext für Wandgehäuse Basis Rittal EL, 3-teilig


Wandgehäuse Basis Rittal EL, 3-teilig

vormontiert, Tiefe 673 mm





Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und

einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur

Kabeleinführung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil  mit zwei

Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")

Profil- schienen, auf C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und

Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je

ein Austritts- filter zur passiven Gehäusebelüftung

montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lüfter- erweiterungssatz, Design-Sichttür mit

Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit

Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,

Gehäuse komplett sternpunktförmig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 746 x 673 mm (15 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandgehäuse Basis Rittal EL, 3-teilig   DK 7715535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
