Ausschreibungstext für USV Rack 100kW125kVA


USV Rack 100kW125kVA





Dieses Rack ist für 5 USV-Module mit 4+1 Redundanz

geeignet. Das Triple-Rack umfasst das Gehäuse und eine Verteilung von

bis zu 100kW.

Zusätzlich sind bereits die statischen Bypässe

integriert. Unterstützt werden USV-Module mit 8/12 und

16/20 kW. Der Betriebszustand eines jeden Moduls wird

über ein separates Display in der Fronttür angezeigt.

Zusätzliche Module können im laufenden Betrieb

integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (hot swappable).



- Abmaße 600 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhängig von der

Bestückung des Racks.

- Schrankgerüst und Gehäuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtür vorne

- geeignet für 8/12 und 16/20kW USV-Module

- maximal fünf Module mit 4+1 Redundanz

- Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

- Umgebungstemperatur für Batterie 20-25°C

- relative Luftfeuchte 95%



Hinweis:

Der Anschluss der USV-Anlage an das öffentliche

Stromnetz muss gemäß den regionalen Bestimmungen durch

eine befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung

ist nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten!  Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das öffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 100kW125kVA   DK 7857560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
