Ausschreibungstext für Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder Bodenrahmen

Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm Modulausgleichsblech, 200 mm Modullüfterblech, komplett mit drei Lüftern

bestückt und anschlußfertig verdrahtet, 200 mm Modulblech geschlossen, von vorne nach hinten im Dach- bzw. Bodenrahmen

montiert. Optional lassen sich individuelle Kombinationen entsprechender Einzelmodulbleche auch um 90° gedreht in der

Tiefe des Boden- oder Dachrahmens montieren.



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Für Schränke (BxT) 800 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527170
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
