Ausschreibungstext für Lüfterdach, modular, zweigeteilt für TS8.


Lüfterdach, modular, zweigeteilt für TS8.





Das Dachblech verfügt über einen großen Ausschnitt

welcher der passiven Belüftung der Einbaukomponenten

dient. Optional lässt sich der Ausschnitt  mit eine

Lüftereinheit bestücken und sich die Klimatisierung

aktiv unterstützen. Nach oben lässt sich der

Belüftungsausschnitt bzw. die Lüftereinheit mittels

eines geschlossenen oder perforierten, wahlweise zus.

angehobenen Deckbleches verdecken. Das Dachblech

verfügt rückseitig über eine Öffnung zur Einführung

von Kabeln in den Schrank. Die Öffnung lässt sich

mittels eines Schiebeblechs individuell öffnen und

mittels eines zus. Dichtprofils gegenüber den Kabeln

abdichten. Das Dachblech ist zweiteilig ausgeführt.

Hierdurch lässt sich das Blech auch bei bereits

existierender Vorinstallation jederzeit zur

einfacheren Montage während der Installationsarbeiten

entnehmen.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen(B x T): 600 mm x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Lüfterdach, modular, zweigeteilt für TS8.   DK 7826368
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
