Ausschreibungstext für Kabelabfangbügel für Netzwerkschränke und Telecommunications-Racks


Kabelabfangbügel für Netzwerkschränke und Telecommunications-Racks



Der Kabelabfangbügel wird zwischen einer zölligen Befestigungsebene eingehängt. Die Kabel können 100 mm hinter der

482,6 mm (19")-Befestigungsebene mittels Kabelbindern systemgerecht befestigt und geführt werden.



Material: Stahlblech

Oberfläche: chromatiert.



Abmessung: Länge 482,6 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangbügel für Netzwerkschränke und Telecommunications-Racks   DK 7875400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
