Ausschreibungstext für Sichttür für Netzwerkschrank


Sichttür für Netzwerkschrank



Stabile Aluminium-Profilsichttür mit 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas. Im oberen Querprofil der

Sichttür kann eine Beschriftungsleiste eingesetzt

werden. Die Verriegelung der Tür erfolgt über einen

Stangen-Verschluß mit Dreipunkt-Verriegelung.

Türanschlag wahlweise links oder rechts, ist am

Aufstellungsort leicht wechselbar. Tür mit 180°

Schanierung.

Lackierung: RAL 7035.

für Schrankmaße: B: 800 mm H: 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttür für Netzwerkschrank   PS 4587000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
