Ausschreibungstext für Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium


Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium



Abmessung BHT (mm): 1200 x 1200 x 600

Doppelwandiges modulares Gehäusesystem zur Außenauf-

stellung, aus Aluminium, komplett montiertes Gehäuse,

 bestehend aus den Einzelmodulen Grundgehäuse, Trans-

portsockel, Regendach und aufgedoppelte Seitenwände.

Verstärkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und

Rundlochung im 25 mm DIN-Maßraster in der Breite,

Höhe und Tiefe, zur Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten

Grundgehäuse mit zwei Schlosstüren,

links und rechts angeschlagen, jeweils mit 3-Punkt-

Verriegelung über Ergoform-Padlock und Sicherheits-

zylinder, schließend am Mittelsteg. Türen mit

130°-Scharnieren und Gasdruckfeder. Tür und Rückwand aufgedoppelt nach

innen. Rückwand von innen

verschraubt. Boden geschlossen mit 4 Flanschplatten

zur Kabeleinführung. Um 25 mm aufgedoppelte Seiten-

wände decken die Scharniere der Türen komplett ab,

keine Ansatzpunkte für Hebelwerkzeug.

Dach: Höhe 75 mm mit allseitigem Überstand 25 mm,

Rundumlaufende Lüftungsschlitze.

Sockel: Transportsockel 100 mm, Die abnehmbaren

Sockelblenden vorne und hinten lassen sich nur mit

speziellen Werkzeug entfernen.

Abmessung:

Grundgehäuse BHT (mm): 1200 x 1200 x 600

Gesamtabmessung inkl. Sockel und Regendach

BxHxT: 1250 x 1375 x 600 mm, Dach zusätzlich mit

umlaufend 25 mm Dachüberstand

Material:

Aluminium AlMg3

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart: IP 55 nach EN 60529 / 10.91

Fabrikat: Rittal

Typ: Modulgehäuse CS 9752.125

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium   CS 9752125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
