Ausschreibungstext für Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke


Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke



Geräteböden in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 600 mm

breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von

Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit

maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteböden

sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster

höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



Abmessungen: BxT 471 x 700 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke   DK 7466735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
