Ausschreibungstext für 2 Seitenwände am Schrank montiert


2 Seitenwände am Schrank montiert



Zwei Seitenwände aus 1,5 mm Stahlblech, zum Einhängen in den Gehäuserahmen, mit Sicherheits-Schnellverschluß, am Schrank

montiert. Montageerleichterung durch einfaches einhängen der Seitenwände sowie identische Sicherheitsschlösser aller

Schließungen des Schrankes.

Material: Stahlblech

Oberfläche grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Für Schränke (TxH) 800 mm x 1600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 2 Seitenwände am Schrank montiert   DK 7524230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
