Ausschreibungstext für SV Leiteranschlußklemmen


SV Leiteranschlußklemmen



für Sammelschienen E-CU und PLS.

für Schienenstärke: 3 - 5 mm

Klemmraum: für Rundleiter 70 - 120 mm2

oder 19 x 5 mm lam. CU

Anzugsmomente

Befestigungsschraube: 10 - 12 Nm

Material: Stahlblech, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Leiteranschlußklemmen   SV 3553000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
