Ausschreibungstext für Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach


Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach



Schutzart IP 55

Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, aus Edelstahl 1.4301

bestehend aus 9-fach gewalztem Hohlprofil mit Lochung

im DIN-Maßraster 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet.

Die Ecken versteift mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und

verschweißt. Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach

geteilt, herausnehmbar und untereinander austauschbar.

Türen: 2 mm Edelstahl 1.4301, mit 130° Scharnieren,

geschäumter Dichtung, eingeschraubter

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflügliger Tür: Türanschlag wechselbar)

Rückwand: 1,5 mm Edelstahl 1.4301, abnehmbar, mit

aufgeschäumter Dichtung Dachblech: mit aufgeschäumter

Dichtung, abnehmbar Montageplatte: 3 mm Stahlblech,

seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstücke, verzinkt. Seitenwände (Zubehör):

1,5 mm Edelstahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet. Zubehör: Schnellmontagezubehör, Sockel,

Kabelabfangschienen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör,

Sichtfenster, Sichttüren, Bedientableaus,

Erdungsbänder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlußsysteme, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Heizungen, 130° Scharniere,

Stromverteilungskomponenten Oberflächenausführung:

Strichschliff Außenabmessung (B x H x T): 800 x 2000 x

600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach   PS 4450600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
