Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig


Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig



Gehäuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,

bestehend aus ge- walztem Hohlprofil mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten

abgerundet.  Horizontale Profile mit zusätzlicher

Rinne oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit

zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau.

Nach allen Seiten anreihbar. Vier Transportösen,

montiert.



Tür:

mit geschäumter Dichtung, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel

130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°,



Rückwand und Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar



Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsbändern.



Zubehör:

Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluss.



Schutzart: IP 55



Material:

1,5 mm Stahlblech.



Oberflächenausführung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung



Abmessungen (B x H x T): 400x2000x500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig   TS 8405810
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
