Ausschreibungstext für Geräteboden gelocht RAL 9005 T=500mm


Geräteboden gelocht RAL 9005 T=500mm





Gerätebodenbreite: 409 mm

Gerätebodentiefe: 500 mm

Ebenenabstand (X) mm: 348/448/498



Zusätzlich wird benötigt: Adapter für L-förmige

Profilschienen TS.

Einbausatz, tiefenvariabel, für den Einbau an

Montagerahmen und L-förmigen Profilschienen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteboden gelocht RAL 9005 T=500mm   DK 7145005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
