Ausschreibungstext für TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19") Montageprofil,

welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lösbar verbunden. Steckbare,

verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung

3524 E.

Sichttüre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas,

Stahlblechtür hinten. Beide inkl.

Zweipunktstangenverschluß,

Sicherheitschließung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweisen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter

Bürstenleiste, anschlußfertige Lüftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrüstbar.

Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare

482,6 mm,(19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung.

Der 482,6 mm (19")ist stufenlos frei wählbar.

Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg, max.

400 kg je Rack. Das Schranksystem ist anreihbar. Die

Montage eines Sockels ist optional möglich.

Lieferumfang: Gehäuse inkl.  Nivellierfüßen und

Distanzbolzen zur Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 600x1200x600 mm

Verfügbare Ausbauhöhe: 24 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000430
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
