Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief


Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief



Schutzart IP 55

Gehäuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweißt, mit umlaufender

Schutzrinne an den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und

Türen aufliegend mit geschäumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.

Oberteil: front- und rückseitige Deckel unten

scharniert, durch Halteseile gesichert, mit

Montageschienen im 25 mm Raster, mit Montageplatte 3 mm

Stahlblech verzinkt.

Zubehör: Deckel, Verschlußeinsätze,

Kabelabfangschienen, Erdungsbänder, Schaltplantaschen

Sockel, Türarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 800 x 430 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 600 mm tief   AP 2662500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
