Ausschreibungstext für Sockelblende, geschlossen


Sockelblende, geschlossen





Sockelblende geschlossen, für Gehäuseserie TE. Zum

Austausch gegen die vorhandene Front- und Rückblende

des belüfteten TE Sockels, bestehend aus 4 Eckstücken

mit allseitig verschraubter Verblendung. Die Blenden

sind einzeln abnehmbar und unabhängig vom

Standvermögen des Gehäuses.  Abmessungen: B x H (mm):

600 x 100 , Stahlblech, lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockelblende, geschlossen   DK 7000696
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
