Ausschreibungstext für LWL-Kleinverteiler


LWL-Kleinverteiler



LWL-Kleinverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, zweiteiliges Gehäuse, bestehend aus Wandteil und Abdeckhaube, zur Aufnahme

von 48 Glasfasern. Wandteil mit Befestigungsbohrungen zur Wandmontage, mit einer Spleißkassettenhalterung zur Aufnahme

von vier Spleißkassetten. Mit zwei Bürstenleisten oben und unten zur Kabeleinführung, zwei montierten Kammleisten oben

und unten zur Zugentlastung und elf Rangierbügel zur systemgerechten Führung der Kabel. Im LWL-Kleinverteiler können

zwei Patch-Panels mit je 24 Einbauplätzen für LWL-Kupplungen befestigt werden. Wird der Wandverteiler ohne Patch-Panels

verwendet kann eine weitere Spleißkassettenhalterung für vier Spleißkassetten aufgenommen werden, die maximale Spleißkassettenaufnah

erhöht sich auf 16. Die Abdeckhaube besitzt eine Einhängevorrichtung und zwei gegen Sicherheitsschließungen austauschbare



Material Stahlblech

Lackierung: elektrophorese tauchgrundiert und lackiert in RAL 7035, außen struktur.



Abmessungen: B: 500 x H: 500 x T: 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Kleinverteiler   DK 7452035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
