Ausschreibungstext für Kabelabfangbügel- Ausführung (schmal)


Kabelabfangbügel- Ausführung (schmal)



Zur rückseitigen Montage am CMC. Die Kabel

können mit Kabelbindern fixiert und befestigt

werden.

Material: Stahlblech 2 mm, chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangbügel- Ausführung (schmal)   DK 7610000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
