Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE



Zum Einbau von 16 ST-Kupplungen in

der 1 HE LWL-Spleißbox mit Teleskopschienen.



Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE   DK 7174135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
