Ausschreibungstext für Parallel Hot Swap Chassis


Parallel Hot Swap Chassis





Parallel Hot Swap Chassis für den Betrieb mit 2 Rittal

USV-Systemen, Artikelnummer 7857.433 oder 7857.434



Das Parallel Hot Swap Chassis für die 4,5 und 6 kVA

USV ermöglicht es, bis zu 2 USV-Systeme

zusammenzuschalten. Dies kann zur Erzielung von einer

N+1 Redundanz genutzt werden. In dem Parallel Hot Swap

Chassis ist zusätzlich ein externer Bypass und

Sicherungen integriert. Der Ausgang des Parallel Hot

Swap Chassis bsitzt offene Kabelenden mit

Aderendhülsen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Parallel Hot Swap Chassis   DK 7857443
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
