Ausschreibungstext für PSM 6-fach aktiv Einsteckmodul, 2xC13+4xSchuko


PSM 6-fach aktiv Einsteckmodul, 2xC13+4xSchuko





Die Power System Modul Steckdosenleiste hat 6

Stromabgänge mit 2x IEC320 C13 und 4x Schuko. Die

Funktionen sind u.a. Stromanzeige, Stromkreisanzeige,

automatisches selektives Einschalten über HTTP und

SNMP über CMC-TC im Netzwerk: einzelnes Schalten der

6 Stromabgänge, Stromgrenzwertüberwachung ohne

zeitverzögertes Schalten der einzelnen Stromabgänge.

Beim Stand-Alone Betrieb ohne CMC-TC sind ein

separates Netzteil (7201.210) und die entsprechenden

Anschlusskabel (7856.025 bis .026) erforderlich.



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM 6-fach aktiv Einsteckmodul, 2xC13+4xSchuko   DK 7856203
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
