Ausschreibungstext für I2 C-Booster


I2 C-Booster



Zur Verstärkung des Signalpegels der Busleitungen.

Max. Leitungslänge: 7m

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 50mA

Schnittstelle: I2 C

Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +45°C

Dient zur Signalverstärkung des CMC Bussystems I2 C.



Fabrikat: Rittal
Typ: I2 C-Booster   DK 7200600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
