Ausschreibungstext für Geräteboden für 482,6 mm (19")Befestigungsebenen


Geräteboden für 482,6 mm (19")Befestigungsebenen





Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech für Netzwerk-

schränke mit zwei 482,6 mm (19")Befestigungsebenen.

Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung

von Wärmestauungen und kann mit maximal 50 kg

belastet werden. Der Geräteboden ist an Profil-

schienen mit HE-Rasterungen in HE-Raster höhen-

verstellbar, an T-Nut

Profilschienen stufenlos höhenverstellbar.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen BxT:  409 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteboden für 482,6 mm (19")Befestigungsebenen   DK 7145635
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
