Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm 19-Zoll


DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm 19-Zoll

Schwenkrahmen und Seitenwänden, inkl. Zubehörkit





Gehäuse: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm. Die

integrierte Systemlochung ermöglicht einfaches

Einhängen und Sichern der Ausbauelemente. Alle

Profilkanten sind abgerundet. Die vertikalen

Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln

zur flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen. Die 9-fach gekanteten

Horizontalprofile sind oberhalb des Dichtungsbereiches

mit einer zusätzlichen Schutzrinne zur Ableitung

eventuell auftretenden Kondensats versehen. Durch die

Symmetrie des Rahmengestells ist die Anreihung der

Schränke ist in allen Richtungen, seitlich, nach vorne

und hinten, übereinander, sowie über Eck möglich.

Türen:Vorne Aluminium-Sichttür bestehend aus Aluminium-

Rahmenprofil und 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Im Rahmenprofil integriert sind die Scharniere und ein

umlaufender, offener Kabelkanal (optional

versachliessbar). Türöffnungswinkel bei

Einzelaufstellung und Anreihung min. 180°. Inkl.

Designgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Verschraubte Rückwand aus Stahlblech.

Dach und Boden: Dachblech, modular, verschraubt, zur

Kabeleinführung über Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil und optionalen Integration eines

Lüftereinsatzes zur aktiven Klimatisierung. Das

Dachblech ist zur einfachen Nachrüstung zweigeteilt

ausgeführt. Lüfteröffnung mittels Aufsatzdeckblech

verschlossen, optional zur passiven Belüftung mittels

Distanzbolzen anzuheben. Ein Kranösentransport des

Schrankes ist möglich. Einteiliges Bodenblech,

belüftet, mit Kabeleinführung hinten. 100 mm Sockel,

mit vorn und hinten belüfteten Blenden, seitliche

Blenden geschlossen in RAL 7035.

Seitenwände: Steckbare Seitenwände mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Zusätzliche

Sicherungsmöglichkeit über optionale Innenverriegelung.

Erreichbare Schutzart IP 20. Seitenwände in

verschraubter Ausführung über das Zubehörprogramm

erhältlich. Max. erreichbare Schutzart des

Schranksystems IP 55.

Innenausbau: Ein Großschwenkrahmen, 40 HE, seitliche

Einbaulage, 130- Grad schwenkbar, für 486,2 mm 19"-

Einbauten mit einer maximalen Tiefe von 470 mm ist im

Netzwerkschrank montiert. Schwenkrahmen inkl.

Zweipunktstangenverschluss, und Sicherheitsschließung,

austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Belastbarkeit

des 482,6 mm 19"-Innenausbau bis zu 1500 N je

Schwenkrahmen. Erdung aller Flachteile auf den

Gehäuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen

montiert. Lose beigelegt: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Anhebung des Aufsatzdeckbleches, 4 Kabelabfangschienen,

innere Ebene (einsetzbar in der Tiefe), 10 Stück

Kabelführungsbügel aus Kunststoff (105x70 mm), 50

Käfigmuttern M6 (leitend), 50 Torx-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur.

Bodenrahmen, Bodenbleche, verzinkt, chromatiert.

Abmessungen: BHT 800x2000+100x800 mm

Lichte Ausbauhöhe: 40 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm 19-Zoll   DK 7930660
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
