Ausschreibungstext für Kabelmanagement-Dachblech für DK TS 8


Kabelmanagement-Dachblech für DK TS 8



Durch abgerundete seitliche Ausbrüche sind große Kabelmengen unter Beibehaltung der Biegeradien in das Rack einführbar.

Dach mit Systemlochung zur Kabelbefestigung mit Klettbändern oder Kabelbindern.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: B: 800 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelmanagement-Dachblech für DK TS 8   DK 7826864
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
