Ausschreibungstext für Einbausatz für Profilschienen, für BxT 800 x 800 mm


Einbausatz für Profilschienen, für BxT 800 x 800 mm



Für 800 mm breite und 800 mm tiefe Netzwerkschränke. Die Einbausätze für Profilschienen werden am Aluminium-Rahmenprofil

des 800 mm breiten Netzwerkschranks montiert und nehmen wahlweise zöllige oder metrische Profilschienen im HE- bzw.

SU-Raster sowie zöllige oder metrische T-Nut Profilschienen auf. Die montierten Profilschienen sind stufenlos tiefenverstellbar.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz für Profilschienen, für BxT 800 x 800 mm   FR 7875288
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
