Ausschreibungstext für Teilfrontplatte für modular aufgebaute Rangierfelder FDDI-Kupplungen


Teilfrontplatte für modular aufgebaute Rangierfelder FDDI-Kupplungen



Die 4 TE breite Frontplatte kann 2 FDDI-Kupplungen aufnehmen und wird in einem 3 HE Modul-Panel oder einem 3 HE Modul-Panel-Gehäuse

eingebaut.





Maße: 4 TE x 3 HE

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Teilfrontplatte für modular aufgebaute Rangierfelder FDDI-Kupplungen   DK 7336125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
