Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-

Aufnahmeebene, 15 HE



Gehäuse: 15 HE Wandverteiler aus Stahlblech,

bestehend aus einem Wandteil und einer Gehäusehaube.

Wandteil mit Wandmontageplatte und vormontierten

Montagewinkeln links und rechts. Aufnahmemöglichkeit

an den Montagewinkeln für zöllige oder metrische

Profilschienen.  Rasterlochungen an den

Montagewinkeln zur Tiefenverstellung der

Profilschienen im 25 mm Raster  und zur Aufnahme von

Kabelführungszubehör. Montagewinkel mit

Langlochausschnitten zur Kabelführung. Ein Satz 482,6

mm (19")-Profilschienen am Montagewinkel verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Kombischiene zur Kabelabfangung per Kabelschellen und

Kabelbindern am Wandteil befestigt. Bürstenleisten

zur Kabeleinführung oben und unten. Vier

Befestigungsbohrungen zur direkten Wandmontage oder

zur Montage von Wandbefestigungshaltern.



Fronttür mit Stahlblechrahmen und

Einscheibensicherheitsglas. Mit

Sicherheitsschließungen an der Fronttür, sowie

seitlich links und rechts. Boden und Deckschale der

Gehäusehaube mit seitlichen Lüftungsschlitzen für die

Wärmeabführung durch Konvektion. Bürsteneinsatz zur

Kabeleinführung oben und unten.



Material: Wandteil aus 2 mm Stahlblech, Gehäusehaube

1 mm Stahlblech, Fronttür aus Stahlblech.



Oberflächenausführung: Lackierung: RAL 7035,

elektrophorese-tauchgrundiert, außen Struktur



Abmessungen (B x H x T): 600 x 762 (15 HE) x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-   QB 7502143
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
