Ausschreibungstext für Kabelkanal vertikal


Kabelkanal vertikal





High Density Kabelkanal mit besonders hoher

Packungsdichte, durch HE bezogene Kabelführung.

Einzelne Kabelführungsträger

kanalisieren die Kabelstränge je Höheneinheit.

Beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung.

Montage seitlich der 19"- Montageebene, front- und

rückseitig im Schrank möglich.

Optional lässt sich im Innerraum des Kabelkanals

ein Kabelhalter zur Aufnahme von Überlängen

montieren.

Einfache, werkzeuglose Montage, durch

Schnellbefestigunger an den senkrechten Profilen,

der 19"- Montageebene, alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,

Gehäuseserie TS IT.

Wahlweise ist der Kanal auch Rücken an Rücken

anreihbar.

Für Schrankhöhe H=2200 mm, unterstützte Ausbauhöhe

42 HE.



Material: Kabelkanal Stahlblech,

Kabelführungselement Kunststoff UL 94-V0

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5502.145

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelkanal vertikal   DK 5502145
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
